# R1350 原厂资料索引

原厂私有备份目录：`小米路由器备份/`

| 文件 | 性质 | 用途 | 是否可公开 |
|---|---|---|---|
| `all.bin` | 本机 16 MiB 全闪存 | 编程器最终救砖 | 否 |
| `bootloader.bin` | 本机 U-Boot | Bootloader 恢复与分析 | 否 |
| `firmware.bin` | 本机原厂 firmware 分区 | 只恢复 `0x200000/0xE00000` | 否 |
| `art.bin` | 本机 ART | MAC/射频校准 | **绝对不可通刷或公开** |
| `wifi0.caldata` | `ART+0x1000/0x440` | QCA9563 2.4G 校准 | 否 |
| `wifi1.caldata` | `ART+0x5000/0x2F20` | QCA9888 5G 校准 | 否 |
| `QCA9888/hw.2/*` | 小米/QSDK 原厂无线固件目录 | 驱动行为对照 | 注意授权，不随 OpenWrt 包再分发 |
| `编程器固件.bin` | 原厂/设备恢复资料 | 硬件编程器恢复 | 否 |

小米官方公开固件：

```text
https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/xiaoqiang/rom/r1350/miwifi_r1350_firmware_7449d_1.0.31.bin
```

公开固件可用 Nyarc 检查：

```bash
nyarc tree miwifi_r1350_firmware_7449d_1.0.31.bin --depth 4
nyarc extract miwifi_r1350_firmware_7449d_1.0.31.bin official-extracted
```

原厂实机确认：

```text
board_name: ap152
SoC: QCA956X rev 0
PCI: 168c:0056
驱动识别: QCA9888
RAM: 128 MiB
ART: mtd5, flash 0x60000/0x10000
firmware: mtd8, flash 0x200000/0xE00000
rootfs: 自动拆分于 0x320000
```
