OpenWrt: openwrt-24.10 @ 924f06e76cd73e24d39691a4de621bdcae80a756
Kernel: Linux 6.6.144, nyarime@naixi.net
Target: ath79/generic
Profile: xiaomi_mi-router-4-pro-r1350
Wireless: upstream ath10k + QCA9888 firmware + Xiaomi/QSDK YA105 board data
YA105 payload SHA256: 407d6464d38b6ffd68a501caf8ce34e48dbfa9ecf28fe482a3b666591be8ff38
Custom board-2.bin SHA256: 0b8748f72805ae3fe6719aec6ebddb28c72f7ebf56de0b621f6e3663caa6b69e
Default radio0: AU / channel 157 / VHT80 / enabled
